软件园园区内路面拓宽工程组价说明 由于清单描述不明确，几个主要大项按照常规做法组价：

1. 挖树清单按照树木胸径40CM考虑，含挖起、运输、移栽、养护考虑。
2. 平面砂浆找平层，清单描述为5cm,但此厚度明显不符实际施工工艺，故按照5cm细石混凝土考虑
3. 室外地坪清单按照10cm C30考虑，组价中考虑到整理路肩。路基。
4. 高杆照明灯按照常规新做考虑（灯高8m、含基础及调试）